Flanschkupplung

PKF

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung von PE-Rohren im Wasserbereich

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW"

Überwurfmutter ≤ d 63 aus Acetal

Flanschanschlussmaße nach DIN EN 1092, PN 10 und PN 16

d40-d63

PFA/PN Wasser = 16 bar

Lieferbare Dimensionen  
d Flansch DN  
40 40   
50 40  
50 50  
63 50