T-Stück, egal, überschiebbar

PTS

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung von PE-Rohren im Wasserbereich

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW

Überwurfmutter ≤ d 63 aus Acetal

Ohne Mittenanschlag, leicht überschiebbar

d20-d63

PFA/PN Wasser = 16 bar

Lieferbare Größen  
d  
20  
25  
32  
40  
50  
63