Anschlussverschraubung mit zylindrischem Innengewinde aus PP

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung von PE-Rohren im Wasserbereich

PFP

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW

Überwurfmutter ≤ d 63 aus Acetal

Überwurfmutter > d 63 aus PP

Zylindrisches Innengewinde aus PP

d20-d110

PFA/PN Wasser = 16 bar

Lieferbare Dimensionen

d R  
20 1/2"   
20 3/4"  
20 1"  
25 1/2"  
25 3/4"  
25 1"  
32 3/4"  
32 1"  
32 1 1/4"  
40 1"  
40 1 1/4"  
40 1 1/2"  
50 1 1/4"  
50 1 1/2"  
50 2"  
63 2"  
75 2"  
75 2 1/2"  
90 2"  
90 3"  
110 3"  
110 4"