T-Stück, reduziert

PTR

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung von PE-Rohren im Wasserbereich

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW

Überwurfmutter ≤ d 63 aus Acetal

Überwurfmutter > d 63 aus PP

d20-d110

PFA/PN Wasser = 16 bar

Lieferbare Dimensionen  
d1 d2  
25 20  
25 32  
32 25  
40 25  
40 32  
50 25  
50 32  
50 40  
63 25  
63 32  
63 50  
110 63