Kupplung, reduziert

PKR

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung von PE-Rohren im Wasserbereich

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW

Überwurfmutter ≤ d 63 aus Acetal

Überwurfmutter > d 63 aus PP

d25-d110

PFA/PN Wasser = 16 bar

Lieferbare Dimensionen  
d1 d2  
25 20  
32 20  
32 25  
40 25  
40 32  
50 25  
50 32  
50 40  
63 32  
63 40  
63 50  
75 63  
90 63  
90 75  
110 63  
110 90