Reparaturkupplung

PKS

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung von PE-Rohren im Wasserbereich

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW

Überwurfmutter ≤ d 63 aus Acetal

Überwurfmutter > d 63 aus PP

Ohne Mittenanschlag, leicht überschiebbar

d20-d110

PFA/PN Wasser = 16 bar

Lieferbare Dimensionen  
d  
20  
25  
32  
40  
50  
63  
75  
90  
110