Übergangswinkel 90°

PUXW

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung unterschiedlicher Rohrmaterialien im Wasserbereich

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW

Verbindung von PE-Rohren mit Rohren aus Kupfer, Edelstahl, Stahl, Blei, ABS und PVC

Überwurfmutter aus Acetal (PE-Seite) bzw. PP

d15-d34

PFA/PN Wasser = 12,5 bar

Lieferbare Dimensionen

d1 d2

25 15-21

25 21-27

32 21-27

25 27-34

32 27-34