Universalkupplung, egal

PUK

Klemmfitting aus PP zur längskraftschlüssigen Verbindung unterschiedlicher Rohrmaterialien im Wasserbereich

Geringe Einsteckkräfte durch dynamisch aktiviertes Dichtsystem

Kein Anfasen des Rohrendes notwendig

Dichtung EPDM, DIN EN 681-1 / KTW

Verbindung von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, Stahl, Blei, ABS und PVC

Überwurfmutter aus PP

d15-d61

PFA/PN Wasser = 12,5 bar

Lieferbare Dimensionen

d

15-21

21-27

27-34

34-39

39-43

47-49

59-61